<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="57.15" y1="15.24" x2="97.77" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.77" y1="15.24" x2="97.77" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.77" y1="50.47" x2="57.15" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="50.47" x2="57.15" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="25.4" x2="57.15" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="45.72" x2="62.23" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="50.8" x2="88.9" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="50.8" x2="97.79" y2="41.91" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="41.91" x2="97.79" y2="22.86" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="22.86" x2="92.71" y2="17.78" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="92.71" y1="17.78" x2="64.77" y2="17.78" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="64.77" y1="17.78" x2="57.15" y2="25.4" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="25.4" x2="57.15" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Capacitor">
<description>&lt;B&gt;Capacitors - Fixed, Variable, Trimmers</description>
<packages>
<package name="CAPC3216X135">
<description>Chip, 3.20 X 1.60 X 1.35 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 3.20 X 1.60 X 1.35 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="95278-801A04LF">
<description>&lt;AMPHENOL ICC (FCI) - 95278-801A04LF - CONNECTOR, HEADER, 4POS, 2ROW, 2.54MM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="95278801A04LF">
<description>&lt;b&gt;95278-801A04LF-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistor">
<description>&lt;B&gt;Resistors, Potentiometers, TrimPot</description>
<packages>
<package name="RESC3216X70">
<description>Chip, 3.20 X 1.60 X 0.70 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 3.20 X 1.60 X 0.70 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AYZ0102AGRLC">
<packages>
<package name="SW_AYZ0102AGRLC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CR2032">
<packages>
<package name="CR2032-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="attiny_fab">
<packages>
<package name="SOIC8_SA_SST_MCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="1uf">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="95278-801A04LF" package="95278801A04LF" value="95278-801A04LF">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="95278-801A04LF"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/95278-801a04lf/amphenol-fci"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="AMPHENOL ICC (FCI) - 95278-801A04LF - CONNECTOR, HEADER, 4POS, 2ROW, 2.54MM"/>
<attribute name="HEIGHT" value="8.64mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Amphenol"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="95278-801A04LF"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="649-95278-801A04LF"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Amphenol-FCI/95278-801A04LF?qs=AwD%252BQufC0y6qE8XiryCwbA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="470">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="1k">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="1k">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="AYZ0102AGRLC" package="SW_AYZ0102AGRLC" value="AYZ0102AGRLC">
<attribute name="MANUFACTURER" value="C&amp;K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="CR2032" package="CR2032-SMD" value="CR2032SMT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="attiny_fab" package="SOIC8_SA_SST_MCH" value="ATTINY412-SSNR">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_Molly"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2018 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ATTINY412-SSNR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Microchip_2019-08-23_25"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Microchip"/>
</element>
<element name="JP2" library="Connector" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UPDI">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA7_R">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3_B">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA2_R">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA1_G">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="+$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
