<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-215.646" y1="4.064" x2="-161.818" y2="4.064" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-161.818" y1="4.064" x2="-161.818" y2="60.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-161.818" y1="60.63" x2="-215.646" y2="60.376" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-215.646" y1="60.376" x2="-215.646" y2="4.064" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP32-WROOM-32D">
<packages>
<package name="MODULE_ESP32-WROOM-32D">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SW_SLIDE-SWITCH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="ESP32-WROOM-32D" package="MODULE_ESP32-WROOM-32D" value="ESP32-WROOM-32D">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Bad"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 +EDR, Class 1, 2 and 3 Transceiver Module 2.4GHz ~ 2.5GHz Integrated, Trace Surface Mount "/>
<attribute name="MF" value="Espressif Systems"/>
<attribute name="MP" value="ESP32-WROOM-32D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="Module Espressif Systems"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="39_1"/>
<contactref element="U1" pad="39_2"/>
<contactref element="U1" pad="39_3"/>
<contactref element="U1" pad="39_4"/>
<contactref element="U1" pad="39_5"/>
<contactref element="U1" pad="39_6"/>
<contactref element="U1" pad="39_7"/>
<contactref element="U1" pad="39_8"/>
<contactref element="U1" pad="39_9"/>
<contactref element="U1" pad="39_10"/>
<contactref element="U1" pad="39_11"/>
<contactref element="U1" pad="39_12"/>
<contactref element="U1" pad="39_13"/>
<contactref element="U1" pad="39_14"/>
<contactref element="U1" pad="39_15"/>
<contactref element="U1" pad="39_16"/>
<contactref element="U1" pad="39_17"/>
<contactref element="U1" pad="39_18"/>
<contactref element="U1" pad="39_19"/>
<contactref element="U1" pad="39_20"/>
<contactref element="U1" pad="39_21"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="33">
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="26">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="29">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="27">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="28">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="30">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="31">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
